Инструкция по укладке

|  |  |
| --- | --- |
| **Подготовка основания****1.** Снять плодородный слой**2.** Устройство «корыто»**3.** Засыпать щебень фр. 20-40мм, толщиной около 20-30см**4.** Уложить геотекстиль**5.** Засыпать песчано-гравийную смесь(3-6 см) утрамбовать и выровнять поверхность**6.** Произвести монтаж покрытия**7.** Засыпать ячейки покрытия плодородным грунтом с семенами травы или щебнем **8.** Обильно полить водой | http://www.erfolgplast.ru/assets/images/gp/sportmore2.jpg |
| **Элементы замка Erfolg Green Parking**Фиксация модулей между собой осуществляется с помощью замков, элементы которых расположенны по периметру модулей:http://www.erfolgplast.ru/assets/images/gp/sportmore3.jpg | **Позиционирование модулей Erfolg Green Parking**Порядок монтажа модулей Erfolg при сборкеhttp://www.erfolgplast.ru/assets/images/gp/sportmore4.jpg |